**מידות נישה להתקנת ליבות קמין חשמלי Classic Flame**

**סדרה 042FGL**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | **D** | **דגם מסגרת** | **C - עומק** | **B - גובה** | **A - רוחב** | **דגם ליבה** |
| **גובה מסגרת** | **רוחב מסגרת** | **עומק** | **גובה פנימי** | **רוחב פנימי** |
| **57.5** | **90** | **Frame-32**" | **25.5** | **53** | **87** | **32"ליבה** |

**יש להשאיר כ10 ס"מ נפח פנוי בתוך הנישה מעל הליבה ובצדדיה.**

**10 ס"מ**